**天河区中医医院采购混合动力新能源商务车比选评审标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 | |
| 分值构成 | 商务部分30.0分  技术部分40.0分  报价得分30.0分 | |
| 技术部分 | 车身长度 (3.0分) | 长＞4900mm得3分；4850mm≤长≤4900mm得2分； 4800mm≤长＜4850mm得1分；长＜4800mm得0分。 |
| 车身宽度 (3.0分) | 宽＞1900mm得3分；1850mm≤宽≤1900mm得2分； 1750mm≤宽＜1850mm得1分；宽＜10mm得0分。 |
| 车身高度 (3.0分) | 高＞1750mm得3分；1650mm≤高≤1700mm得2分； 1600mm≤高＜1650mm得1分；高＜1600mm得0分。 |
| 轴距 (2.0分) | 轴距＞2900mm得2分；2800mm≤轴距≤2900mm得1分；轴距＜2800mm得0分。 |
| 纯电续航里程 (2.0分) | 纯电续航里程＞100km得2分；40km≤纯电续航里程≤100km以内的得1分。 |
| 电动机类型 (1.0分) | 永磁同步电机得1分，其他不得分。 |
| 电机总功率（kW） (2.0分) | 电机总功率＞80kw得2分；60kw≤电机总功率≤80kw得1分；电机总功率＜60kw得0分。 |
| 燃油发动机最大功率 (2.0分) | 燃油发动机最大功率＞120kw得2分；90kw≤燃油发动机最大功率率≤120kw得1分；燃油发动机最大功率＜90kw得0分。 |
| 油箱容积 (2.0分) | 油箱容积＞50L得2分；40L≤油箱容积≤50L得1分；油箱容积＜40L得0分。 |
| 前/后轮制动器 (3.0分) | 前通风盘/后通风盘，得3分； 前通风盘/后盘式，得2分； 其他情况，得1分。 |
| 主动安全配置 (4.0分) | 车道偏离预警系统、主动刹车/主动安全系统、疲劳驾驶提示、前方碰撞预警，每配置一项得1分，最高得4分。 |
| 被动安全配置 (3.0分) | 前/后排侧气囊、前/后排头部气囊、胎压监测功能，每配置一项得1分，最高得3分。 |
| 操控配置 (4.0分) | 车后倒车雷达、倒车影像、GPS或北斗导航系统、 上坡辅助系统，每配置一项得1分，最高得4分。 |
| 整车质保 (2.0分) | 大于或等于3年或10万公里得2分，其他得1分。 |
| 电池质保 (2.0分) | 大于或等于8年或15万公里得2分，其他得1分。 |
| 充电设备 (2.0分) | 配备慢充充电桩（充电功率≥7kw）得2分；配备便携式充电转换器（充电功率≥3kw）,得1分；其他情况，得0分。 |
| 商务部分 | 交货时间 (3.0分) | 20天内交货的，得3分； 20至30天内交货的，得2分； 其他，得0分。 须提供相关承诺函，否则不得分。 |
| 投标人投入本项目的服务人员情况 (2.0分) | 投标人拟投入本项目的服务人员，每1人得0.2分；最高2分。 注：需提供上述人员在2023年1月以来在投标人单位任意1个月缴纳的社保证明材料扫描件。 |
| 交接车辆相关服务方案 (10.0分) | 方案包括交接车流程、临时牌照（移动证）的办理、上牌协助、用车指导： 方案完全适合且优于本项目用户需求，得10分； 方案完全适用本项目用户需求，得5分； 方案不能完全适用本项目用户需求，得1分； 未提供方案的，得0分。 |
| 售后保养及维修服务 (15.0分) | 根据投标人提供的车辆后期保养及维修服务方案及相关措施等情况进行评审 方案完全适合且优于本项目用户需求，得15分； 方案完全适用本项目用户需求，得10分； 方案不能完全适用本项目用户需求，得1分； 未提供方案的，得0分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |