用户需求书

（本技术要求仅做参考，不是唯一指标）

**采购包3、艾灸治疗仪 数量：3台 预算单价：0.6万/台**

**（一）技术参数需求**

1、热疗温度范围:不大于60°,连续调温。

2、治疗时间:5 ~ 60分钟。

▲3、具有高温保护功能，灸器网置温度超出60℃之前，自动停止加热。

4、艾灸治疗和红光治疗相结合，配有艾灸装置及红光辐射器。

5、触摸显示屏可以调节时间、温度和红光开关。

6、无烟艾灸。

**（二）配置需求**

1.主机

2.保修卡

3.说明书2份

4.艾灸耗材

5.合格证

6.保险丝

7.能量罩、防护罩

**（三）售后服务：**

1.免费提供操作、维护、维修培训；

2.提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；

3.保修期：整机保修2年（含.以上（提供的配件生产日期需为近两年内.；

4.注明易损件使用寿命、单价。

5.维护响应时间：≤24小时。