广州市天河区中医医院智谷院区7-9楼

病区及新行政办公楼档案室采购

一批办公家具采购需求

项目名称：智谷院区7-9楼病区及新行政办公楼档案室采购办公家具项目

采购项目预算金额：人民币35万元

三、采购项目
采购标的汇总表

	序号
	标的名称
	预计数量
	单位
	预算金额（元）

	1
	定制家具及通用家具
	1
	批
	350000


本项目采用固定单价包干模式，清单规格、数量仅供参考，货物规格尺寸可结合现场实际需求合理调整，结算数量按采购人实际验收合格供货数量核算，最终结算总金额不超过本项目中标合同总价。

报价为完成本项目全部工作内容的全费用包干价，包含货款、现场勘测、运输、上楼搬运、安装、人工、保险、检测、垃圾清运、售后服务、依法缴纳的增值税及各项税费，以及履行合同产生的全部风险、责任、隐含费用与不可预见费用。合同履行期间，采购人不再另行支付任何其他费用。同类货物变更沿用中标单价，所以货物质量标准不得低于采购文件及样品标准。

四、技术要求与商务要求
（一）质量要求和技术标准

1.供应商提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。

2.供应商提供的货物（含零配件、随机工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

3.所有家具及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。

4.所有面材、基材、油漆、胶水、五金配件、台面工艺等符合采购文件要求，其技术要求应等同或优于采购文件所规定的技术要求，并可以提供必要的证明文件以证明该产品的技术性能，可靠性、安全性及耐用性。如果采用的材料及配件不符合采购文件要求的，成交后采购人有权要求供应商按采购文件的要求选用材料及配件，但价格不予调整。

（二）具体技术要求
	序号
	名称
	规格及材料说明
	单位
	数量
	最高限价（元）
	金额

小计
	图示
	备注

	1


	实

木

靠

背

椅
	1.规格尺寸：标准

2.颜色：可选

3.材质：采用榉木，饰面：采用水性漆，涂饰：木蜡油 或水性漆（椅架全榫卯结构，无尖锐毛刺，承重稳定。


	张
	84
	300

	25200

	[image: image1.png]



	

	2
	沙

发

（单人）


	1.规格尺寸：常规
2.颜色：可选

3.材质：沙发靠背：采用拼色搭配设计，优质西皮面料，手感细腻，表面耐磨、耐日常消毒擦拭，内部实木或铁架工艺架构(承重铁架钢管壁厚≥1.2mm)，整体稳固耐用，靠背座包采用一体成型的高密度回弹海绵填充（海绵密度≥30kg/m3,回弹性能良好），坐感贴合舒适。脚架:优质黑砂喷涂钢架，结实稳固，耐用。
	张

	24

	850

	20400
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	3
	圆

茶

几
	1.规格尺寸：◎500*520
2.颜色：可选

3.材质：圆几面板：35MM贴木皮中纤面板,板材四周完整封边，封边严密，无翘边，胶胶，板面平整 ，无划痕、气泡。架子：优质黑砂喷涂钢架（钢管壁厚≥1.2mm)结构稳固，放置无晃动。
	个
	12
	500
	6000
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	4
	二人位沙发
	1.规格尺寸：标准

2.颜色：可选

3.材质：（1）覆面材料：人造革；海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料（密度≥30D,回弹性能良好）。内架：采用榫卯结构，材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光,内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理）（2）实木椅架油漆工艺：环保水性漆，开放式涂装工艺： 水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，采用五底三面工艺；（3）五金配件：采用优质五金配件，作防锈、防腐处理，使用周期长。

	张
	26
	2000
	52000
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	5


	茶几
	1.规格尺寸：1200*600*400

2.颜色：可选

3.材质：（1）基材：中纤板GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017）；实木椅架；（2）实木条封边，使用同色实木全包封边，封边条厚度>5mm；颜色均匀，表面平整封边严密，无脱胶；（3）油漆工艺：环保水性漆，开放式涂装工艺： 水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，采用五底三面工艺；（4）五金配件：采用优质五金配件，作防锈、防腐处理，使用周期长。
	张
	26
	730
	18980
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	6
	定制护士站地柜（加大理石面）、壁柜
	规格尺寸：总尺寸：2450W*1930D*2550H，地柜加台面1950+890W*500D*800H高柜1020W*500D*2550

颜色：可选

3.材质：材质：（1）板材面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整，无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；(2)板材基材：主体采用25+16mm刨花板，背板材料采用同等级板材+封边工艺，厚度≥5mm,E1级别，符合GB/T 4897-2015、HJ571-2010、GB 18580-2025、GB/T 11718-2021标准，其中甲醛释放量≤0.124mg/m³（气候箱法），内结合强度≥0.4MPa、静曲强度≥12MPa、表面结合强度≥0.9MPa，弹性模量≥2400MPa，总挥发性有机化合物≤40μg/m³；（3）板材封边带：板材均采用1mm厚PVC封边条，PUR反应型热熔胶封边，无基材裸露情况，符合QB/T 4463-2025标准要求。甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤1mg/kg，封边严密、平整，无脱胶、表面无胶渍；(4)板材胶水：采用优质环保的本体型聚氨酯类胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出，总挥发性有机物≤3g/L，符合且优于 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；(5)板材纹理：对于已标注纹理方向的板材，须严格按照标注方向执行纹理铺设，未标注纹理方向的板材，依据板材长边方向确定纹理走向；(6)导轨：三节滚珠导轨，经24h中性盐雾试验（GB/T 10125-2021），耐腐蚀等级不低于GB/T 6461-2002的9级；优质缓冲门铰。(7)带复合亚克力人造石台面，耐腐蚀.
	套
	3
	6100
	18300
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	7
	定制配药室（加大理石面）、壁柜
	规格尺寸：
地柜3830W*1800D*820H

吊柜一1800W*350D*1320H

吊柜二3830W*350D*1590H

L型转角，台面宽600

颜色：可选

3.材质：同序号6
	套
	3
	10000
	30000
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	8
	定制中医治疗室（大理石面地柜+高柜）
	.规格尺寸：2000W*600D*2800H

颜色：可选

3.材质：同序号6
	套
	3
	5450
	16350
	[image: image8.png]




	

	9
	定制病房患者储物柜1
	1.规格尺寸：2170W*720D*2750H

2.颜色：可选

3.材质：(1)板材面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整，无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，符合 GB/T 9846胶合板国标；(2)板材基材：主体采用25+16mm多层夹板，背板材料采用同等级板材+封边工艺，厚度≥5mm，E1级别，符合GB/T 4897-2015、HJ571-2010、GB 18580-2025、GB/T 11718-2021标准，其中甲醛释放量≤0.124mg/m³（气候箱法），内结合强度≥0.4MPa、静曲强度≥12MPa、表面结合强度≥0.9MPa，弹性模量≥2400MPa，总挥发性有机化合物≤40μg/m³；(3)板材封边带：板材均采用1mm厚PVC封边条，PUR反应型热熔胶封边，无基材裸露情况，符合QB/T 4463-2025标准要求。甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤1mg/kg，封边严密、平整，无脱胶、表面无胶渍；（4）板材胶水：采用优质环保的本体型聚氨酯类胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出，总挥发性有机物≤3g/L，符合且优于 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；(5)板材纹理：对于已标注纹理方向的板材，须严格按照标注方向执行纹理铺设，未标注纹理方向的板材，依据板材长边方向确定纹理走向；

(6)门铰：优质缓冲门铰。
	套
	3
	5700
	17100
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	10
	定制病房患者储物柜2
	规格尺寸：2210W*720D*2750H

颜色：可选

3.材质：同序号9
	套
	3
	5900
	17700
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	11
	定制病房患者储物柜3
	规格尺寸：2110W*720D*2750H

颜色：可选

3.材质：同序号9
	套
	3
	5600
	16800
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	12
	定制病房患者储物柜1
	1.规格尺寸：1850W*720D*2750H

2.颜色：可选

3.材质：(1)板材面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，符合 GB/T 9846胶合板国标；(2)板材基材：主体采用25+16mm多层夹板，背板材料采用同等级板材+封边工艺，厚度≥5mm，E1级别，符合GB/T 4897-2015、HJ571-2010、GB 18580-2025、GB/T 11718-2021标准，其中甲醛释放量≤0.124mg/m³（气候箱法），内结合强度≥0.4MPa、静曲强度≥12MPa、表面结合强度≥0.9MPa，弹性模量≥2400MPa，总挥发性有机化合物≤40μg/m³；(3)板材封边带：板材均采用1mm厚PVC封边条，PUR反应型热熔胶封边，无基材裸露情况，符合QB/T 4463-2025标准要求。甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤1mg/kg，封边严密、平整，无脱胶、表面无胶渍；(4)板材胶水：采用优质环保的本体型聚氨酯类胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出，总挥发性有机物≤3g/L，符合且优于 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；(5)板材纹理：对于已标注纹理方向的板材，须严格按照标注方向执行纹理铺设，未标注纹理方向的板材，依据板材长边方向确定纹理走向；(6)门铰：优质缓冲门铰。
	套
	3
	4900
	14700
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	13
	定制病房患者储物柜2
	1.规格尺寸：1180W*740D*2750H

2.颜色：可选

3.材质：同序号12
	套
	3
	3150
	9450
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	14
	定制病房患者储物柜3
	规格尺寸：1180W*620D*2750H

颜色：可选

3.材质：同序号12
	套
	3
	3120
	9360
	[image: image14.png]



	

	15
	办

公

椅
	1.规格尺寸：常规

2.颜色：可选

3.材质：面料：进口网布,耐磨,透气。

辅料：采用一体成型高密度海绵（海绵密度≥35Kg/m³),软硬适中,回弹好,不变形，优质五金配件，坚固耐用标注三级/四级气压杆，尼龙五星脚，加厚钢制底盘，静音防滑滚轮。
	张
	15
	316
	4740
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	16
	办

公

桌
	1.规格尺寸：1300W*700D*750H

2.颜色：可选

3.材质：(1)板材面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整，无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；(2)板材基材：主体采用25+16mm刨花板，E1级别，符合GB/T 4897-2015、HJ571-2010、GB 18580-2025、GB/T 11718-2021标准，其中甲醛释放量≤0.124mg/m³（气候箱法），内结合强度≥0.4MPa、静曲强度≥12MPa、表面结合强度≥0.9MPa，弹性模量≥2400MPa，总挥发性有机化合物≤40μg/m³；(3)板材封边带：板材均采用1mm厚PVC封边条，PUR反应型热熔胶封边，无基材裸露情况，符合QB/T 4463-2025标准要求。甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤1mg/kg，封边严密、平整，无脱胶、表面无胶渍；(4)板材胶水：采用优质环保的本体型聚氨酯类胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出，总挥发性有机物≤3g/L，符合且优于 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；(5)板材纹理：对于已标注纹理方向的板材，须严格按照标注方向执行纹理铺设，未标注纹理方向的板材，依据板材长边方向确定纹理走向；(6)导轨：三节滚珠导轨，经24h中性盐雾试验（GB/T 10125-2021），耐腐蚀等级不低于GB/T 6461-2002的9级；(7)带活动三抽柜和木质键盘架。
	套
	6
	1200
	7200
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	17
	铁皮文件柜+顶柜
	1.规格尺寸：860*400*1800+层柜860*400*450

2.颜色：可选

3.材质：(1)基材：冷轧钢板，厚度0.8mm，，采用“宝钢”或“广钢”或“武钢”或“柳钢”；层板额定承重≥60KG,配备加厚钢制铰链，门板长期使用不下垂；(2)激光数控开板精准无误，折弯工艺均匀平整，各部位联接位之间无裂缝；焊接光滑无毛刺、不脱焊、没焊瘤，美观、坚固、耐用。(3)表面经酸洗、磷化、防锈，九工位磷化处理后采用进口混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电。(4)配件：弹簧插销，内嵌式塑料拉手，“品牌”普通机械锁，开关顺滑。底部装可调节塑料防水脚垫。
	个
	62
	1060
	65720
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	项目合计金额
	350000（元）
	


（三）样品要求

1）按采购文件尺寸要求提供家具采购清单中序号1对应的实物样品，同步提供板材封边完成后再开切的多层夹板、刨花板小样，切面裸露，清晰展示板材基材与内部结构。
2）所有样品须粘贴供应商名称标识，于采购评审会议当日现场提交，供采购评审小组查验，逾期未能送达样品的，视为不满足采购需求。样品运输、搬运等所有费用由供应商自行承担。

3）评审结束确定成交人后，成交人所递交的实物样品将作为本项目货物验收的比对标准。成交货物的材质、工艺、外观、规格配置不得低于成交样品标准；样品由采购人妥善留存，项目完成验收后按院内规定处置。

4）非成交供应商的样品，须在采购结果公告发布之日起3个工作日内自行取回，逾期未取回，采购人有权代为处置，不承担保管及损毁责任。

（四）商务要求

4.1供货要求

★1.交货期：标准家具供应商接到通知后10 个工作日内完成送货；非标家具供应商接到通知后 2个工作日内派员到场，与使用科室核对样板、实测尺寸；并同步完成图纸、效果图编制（图纸标注材质、工艺、颜色、尺寸、规格）提交使用科室审核。使用科室须在收到图纸2个工作日内完成确认，图纸签字确认，供货需要最终确定后，供应商须在25个工作日内完成货物交付及安装。
2.交货地点：采购人指定区域内。

4.2安装与调试
1.供应商必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装实施期间，严格遵守采购人的有关规定。

2.供应商必须依照采购文件的要求和参选文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

4.3质量保证期

★1.质量保证期5年。

自所有家具设备安装调试到位并通过检测验收合格后开始。免费质保期内实行“三包”，时间自家具最终验收合格并交付使用之日起计算。

质保期内，经双方确认属于严重质理缺陷（结构断裂、主体失效、无法正常使用），48小时内无法维修完成的，则供应商应在7个工作日内免费向采购人提供同等规格标准的产品作为临时替代，直至故障货品维修完毕，逾期未能提供替代品的，采购人有权委托第三方解决，产生全部费用由供应商承担。

4.在质保期内，同一缺陷经三次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该类产品均不合格，采购人有权将该类产品无条件退货。由此造成的损失，全部由供应商承担。

5.免费质保期内，非采购人的人为原因而出现的产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

6.所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到使用现场维修， 由此产生的一切费用均由供应商负责。

4.4验收要求

1.所有货物生产前及生产期间， 采购人有权就供应商用于生产采购人所购产品的备料单进行抽检，对进货材料（含板材、五金配件等）随机抽样送产品质量检验所检验，取得相应的检验报告。如检验结果与供应商提供的检测报告不符，检验费由供应商支付，反之则由采购人支付。

2.采购人有权拒绝供应商使用检验不合格的材料投入生产，有权拒绝对不合格产品进行验收。

3.在产品生产过程中和安装完成后，供应商应主动配合采购人的验收小组进行验收，如检测达不到国家规定的质量和环保要求， 采购人有权退货，供应商须承担采购人因此而造成的相关损失。

4.供货后采购方有权随机抽样检测板材、封边、五金、不满足参数的无条件退换。
（五）售后服务

★对采购人的服务通知，供应商在接报后 2小时内书面/电话技术响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须提供同档次的货物予采购人临时使用。

（六）知识产权保护
供应商保证合同项下的技术、服务或其任何一部分不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致采购人无法使用合同服务或造成采购人损失的，供应商赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、采购人因不能使用合同服务造成的损失，包括采购人如约使用合同服务后可以获得的利益、采购人因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。
（七）付款方式
1.合同签订全部货物到达交货地点，安装、调试并验收合格后，甲方应当自收到等额普通增值税发票后30个工作日内向乙方支付全部货款。

2.支付方式：采用银行转账形式。

